

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-B-7/2014

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Dostawa odczynników, sprzętu laboratoryjnego i materiałów zużywalnych w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii” w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym na:

Zadanie(wpisać numer zadania )

1. OFERUJEMY Oferuję(-my)\* wykonanie przedmiotu zamówienia za:

2.1 wartość netto ........………………………………………………….....……………........................zł

2.2 podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku .............…………...zł 2.2wartość ofertową brutto .....................................................................................zł

słownie ...............................................................................................................................

\* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty montażu i transportu do siedziby Zamawiającego oraz udzielone rabaty.

4. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

5. Oświadczam/my, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy.

6. Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

7. Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-B-7/2014 umowie.

8. Załącznikami do ofert są:

 a) ……………………………………………..

 b) ……………………………………………..

 c) ………………………………………………

……………………………………………………………………

(miejscowość, data pieczęć i podpis osób uprawnionych

 do podejmowania zobowiązań )

\*niepotrzebne skreślić

Część nr 1 – wirówka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| 1 | Wirówka MiniSpin, z wirnikiem standardowym, 230 V/50-60 Hz, nr kat. 5452000018 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |

Wirówka nastołowa typu mini spin

• Sprzęt fabrycznie nowy

• Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 12100 x g

• Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 800-13400, ze skokiem nie większym niż 100 rpm

• Pobór mocy maksymalnie 70W

• Hałas podczas pracy nie przekraczający 49dB(A)

• Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 13 sekund

• Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 12 sekund

• Możliwość instalacji co najmniej 2 rotorów

• Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie węższy niż 15s-30min

• Waga urządzenia z wirnikiem nie większa niż 4,3 kg

• Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 25cm

• Bezobsługowy napęd

• Gniazdo wirnika wykonane z metalu

• Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 23 x 24 x 13 cm

• Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania

• Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD

• Gwarancja co najmniej 24 miesiące oraz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

• Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz

• Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf

• Bezobsługowy napęd

• Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego

• Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych

• Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania

• Wirnik z pokrywą mieszczący co najmniej 12 probówek o pojemności 1,5/2ml z możliwością zastosowania adapterów na probówki o pojemności 0,2ml; 0,4ml; 0,5ml; 0,6ml. Rotor można poddawać sterylizacji w autoklawie w temperaturze 120C przez 20min.

• Adaptery na probówki 0,2 ml do rotora, po 6 sztuk

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 2 – odczynniki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| 1 | Harris micro-punch complete, I.D. 2 mm, plastic, pack of 1 (with cutting mat) Nr kat. WHAWB100062 lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |
| 2 | Parafilm M, roll size 4 in. × 250 ft Nr kat. P7668 - 1EA lub równoważny | op. | 4 |  |  |  |
| 3 | Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide(1 g)Nr kat. M5655-1G lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |
| 4 | Minimum Essential Medium Eagle(1l x 10 szt.)Nr kat.M0268-10X1L lub równoważny | op. | 2 |  |  |  |
| Razem: |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 3 – odczynniki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| 1 | Etanol 96% cz.d.a., Nr kat. 396420420, 1 dm3, lub równoważny | op. | 5 |  |  |  |
| 2 | Glukoza bezwodna cz.d.a., 1kg, nr kat. 459560117 lub równoważny  | op. | 2 |  |  |  |
| 3 | Dimetylu sulfotlenek CZ(1l), Nr kat. 363550423 lub równoważny | op. | 2 |  |  |  |
| Razem: |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 4 – sączki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| 1 | Sączki, Whatman Nr kat WB120305 FTA Classic Card 25/op. lub równoważny | op. | 1 |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.

Część nr 5 – kostkarka i kruszarka do lodu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość | cena jedn. | Stawka VAT | Cena brutto |
| 1 | Kostkarka do lodu „Compact Ice K, nr kat. 100073 lub równoważny z kruszarką do lodu, nr kat. 135012 lub równoważny | szt. | 1 |  |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wytwornica do lodu – 1 szt.

• kostkarka o stalowo-szarej obudowie z tworzywa sztucznego,

• przełącznik wyboru wielkości kostki lodu: S, M, L,

• ręczne napełnienie wodą ok. 4,5 l,

• ok. 150 kostek z 4,5 l wody,

• max. wymiary 310 x 370 x 360 (dł. x szer. x wys.),

• zbiornik o pojemności min. 1 kg,

• napięcie ok. 230 V,

• chłodzenie powietrzem,

• kruszarka do lodu wykonana ze stali nierdzewnej,

• połączona z kostkarką lub samodzielna,

• cicha praca,

• zbiornik na lód ok. 1 kg,

• max. wymiary 175 x 380 x 390 (dł. x szer. x wys.),

• napięcie ok. 230 V,

• Gwarancja min. 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wymagania równoważności:

Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. W celu wykazania, że równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów wykonawca musi dołączyć do oferty karty charakterystyki lub/i specyfikacje techniczne oferowanych produktów.